***Основные требования пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления***

***-****Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также предтопочный лист, не имеющий повреждений.*

*- Перед началом отопительного сезона, печи и другие отопительные приборы должны быть проверены и отремонтированы. Неисправные печи и приборы к эксплуатации не допускаются.*

*- Очистку дымоходов необходимо производить перед началом отопительного сезона и не реже 1 ра****за****в два месяца, при постоянной топке - ежемесячно.*

*- На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены.*

*- Зола и шлак выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенные для них безопасное место.*