***«01» С О О Б Щ А Е Т***

*1.*     *Перед началом отопительного сезона печи, котельные, теплогенераторные и калориферные установки, другие отопительные приборы и системы должны быть проверены и отремонтированы.*

*2.*     *Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5 х 0,7м (на деревянном или другом полу из горючих материалов).*

*3.*     *Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже:*

*одного раза в три месяца для отопительных печей;*

*одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия;*

*одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.*

*4.*     *При эксплуатации печного отопления запрещается:*

*оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;*

*располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;*

*применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;*

*использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;*

*перекаливать печи.*

*5.*     *Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место.*

*6.*     *Установка металлических печей, не отвечающих требованиям пожарной безопасности, не допускается.*

*7.*     *На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены.*

***8.***     *Не разрешайте детям включать электроприборы, электротехнику в отсутствие взрослых.*

*9.*     *Поставьте заглушки на электрические розетки.*

*10.*   *Нагревательные приборы до их включения должны быть установлены на подставки из негорючих материалов.*

*11.*   *Запрещается оставлять включенные приборы без присмотра, особенно высокотемпературные нагревательные приборы: электрочайники, кипятильники, паяльники и электроплитки.*

*12.*   *Запрещается пользоваться электроприборами с открытыми спиралями во взрывоопасных зонах (например, в местах хранения и использования бензина, препаратов в аэрозольных упаковках).*

*13.*   *Следите, чтобы горючие предметы интерьера (шторы, ковры, пластмассовые плафоны, деревянные детали мебели и пр.) ни при каких условиях не касались нагретых поверхностей электроприборов.*

*14.*   *Запрещается накрывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами.*

*15.*   *Не оставляйте включенным электрообогреватель на ночь, тем более рядом с постелью или другими горючими предметами.*

*16.*   *При покупке электрообогревателя убедитесь, что он оборудован системой аварийного выключения (на случай его перегрева или падения).*

*17.*   *При включении обогревателей старайтесь не использовать удлинители. В противном случае убедитесь, что расчетная (номинальная) мощность удлинителя не меньше мощности электроприбора.*

*18.*   *Запрещается использовать самодельные электронагревательные приборы.*

***Государственный пожарный надзор***

***ГУ МЧС России по Костромской области***