*БЕРЕГИТЕ  ЖИЛИЩЕ ОТ  ПОЖАРА*

*Пик "печных" пожаров приходится именно на отопительный сезон, на период холодов. Квартиро­съемщики и домовладельцы за лет­ний период теряют навыки в обраще­нии с отопительными приборами, за­бывают о мерах предосторожности. Да и само печное оборудование со временем приходит в негодность.*

***Основные причины «печных» пожаров.***

***Во-первых,****нарушение правил устройства печи:*

*недостаточные разделки дымовых труб в местах их прохождения через деревянные перекрытия,  а также малые отступки - расстояния между стенками печи и деревянными конструкциями перегородок и стен дома; отсутствие предтопочного лис­та. Под печь возводится самостоя­тельный фундамент.*

***Во-вторых,****нарушение правил ПБ при эксплуатации печи:*

*розжиг печи бензино-киросином и другими легковоспламеняющимися жидкостями; использование дров, длина которых превышает размеры топливника; перекаливание  печей; оставленные открытыми дверки; сушка одежды или других предметов вблизи очага.  Поверхности отопи­тельных приборов и дымовых труб необходимо систематически очищать от пыли и белить, обнаруженные в печи трещины  своевременно заделывать.*

*Все печи должны быть отремон­тированы и тщательно проверены.*

***Необходимо помнить,****что в печи ценится, не  только  хорошая  тяга, теплоотдача,  экономичность и эстетические качества,  но и****безопасность.***

***Единый телефон спасения «01»***

***мобильные операторы «112»***